OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1749S w miejscowości Dobra w Gminie Pilica w celu poprawy warunków bezpieczeństwa drogowego.

Zakres robót obejmuje :

 Frezowanie, oczyszczenie, skropienie istniejącej nawierzchni i ułożenie na nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, ścinanie i utwardzenie poboczy.

###

Całkowita długość odcinka wynosi 1720,00 m. Droga przebiegająca przez miejscowość Dobra ma szerokość średnio 5,00 m.

 Projektuje się wykonanie robót drogowych :

 - oczyszczenie krawędzi jezdni

 - ścięcie i oczyszczenie poboczy oraz ich wzmocnienie warstwą kruszywa

 - frezowanie, oczyszczenie i skropienie emulsją jezdni

 - ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca i ścieralna 4 cm

 Na całej długości projektowanych etapów robót ścina się pobocza istniejące
gruntowe drogi z odpowiednim ich ukształtowaniem ze spadkiem 6 %,
utwardza się tłuczniem 0/31,5 gr. do 15 cm na szer. 0,75 m